

**Produkt beskrivning SoSorb PP120**

Sjuntorp Oljelänsor Sorbent Polyproylen ⌀120

**Sjuntorps polypropylen absorptionslänsa**

Sjuntorps absorptionslänsa SoSorb PP120 är tillverkad av hydrofoba polypropenfibrer som absorbera petroleumbaserade produkter snabbt och har en utmärkt absorptionsförmåga, samt en mycket lång livslängd i vatten oavsett väderförhållanden.

SoSorb PP120 är utrustad med ett förstärkt genomgående polyester band och ett slitstark ytter nät som ger extra hållbarhet vid utläggning och upptagning.

Varje länsa har en praktisk integrerad snabbkoppling funktion, vilket gör det snabbt och enkelt att ansluta flera länsorna till önskad längd.

**Egenskaper**

* Oleophilic - absorberar olja ej vatten
* Hydrophobic – stöter bort och absorberar inte vatten
* Behåller absorberad olja
* Lätt att hantera vid såväl utläggning som bärgning
* Ryker eller dammar inte vid hantering
* Kan lagras utan särskilda krav på lokal
* Mycket bra flytkraft även efter längre tid i vatten
* Längden på länsorna kan anpassas efter kundens situation och ändamål
* Flera länsor kan snabbt och enkelt sammankopplas till önskad längd

**Användningsområde**

Avsedd för att innesluta och absorbera oljehaltiga vätskor i hav, sjöar, älvar och vattendrag. Länsan används i beredskap samt för permanent avgränsning där risk för oljespill finns. Vid permanent avgränsning har man länsan liggande i vattnet och låter den ersättas vid behov.

|  |  |
| --- | --- |
| **Teknisk specifikation SoSorb PP120** | |
| Vikt | c:a 0,9 kg/m |
| Volym | 0,5 kubikmeter/30 m |
| Diameter | 120 mm |
| Leveranslängd | 2x15 m (kan beställas i kortare/längre längder) |
| Förpackning | Plastsäck (25 m/säck) 120x70x50cm |
| Absorptionsmaterial | Polypropylen |
| Nätstrumpa | Polyeten |
| Hanteringsband | PET Polyp bred 12,5 mm, dragh 354 kg. |

**Pris: Offert förfrågan**

**Art nr: SORS10**5

**Leveranstid: Omgående från vårt lager**